\begin{circuit}1

%Capacitor
\cc\nl \C1 {$v_C(t)$} d
\- 2 d \P1

\atpin C1t
\- 2 u \P2
\- 3 l \P3
\- 1 d 

% Fuente de tensión
\nl \varU1 {$v(t)$} d
\vtopin P1
\htopin P1

% Signos de la tension de la fuente
\atpin varU1t \shift -1.5 -0.5
\put{$+$}

\atpin varU1b \shift -1.5 0
\put{$-$}


% Corriente capacitor
\frompin P2 \shift 0 1
\nl\cc \whatI1 {$i_C(t)$} d l
\htopin P3
\- 1 l


% Tension capacitor

\atpin C1t \shift 0.5 0
\put{$+$}

\atpin C1b \shift 0.5 -0.5
\put{$-$}


\end{circuit}