\begin{circuit}2

%% Resistencias y nodos

\nl \R1 {$v_1$} d           % Primer resistor

\- 2 d \P1                  % cable del medio

\atpin R1t                  % cables hacia R2
\- 2 u  \P2                 % cables hacia R2
\- 6 r                      % cables hacia R2
\- 2 d                     % cables hacia R2

\nl \R2 {$v_2$} d           % Segundo resistor

\- 2 d \P3                  % esquina inferior
\- 10 l \P4                 % cable hacia el conector
\_ 8 u \P5                  % espacio entre conectores
\htopin P2                  % cierre del circuito

\atpin P5
\connection1 {$+$} c l      % conector positivo

\atpin P4
\cc \connection2 {$-$} c l  % conector negativo

\atpin P5 \shift -1.5 -4.5  % tension total
\put{$v$}                   % tension total

%% Corrientes

\frompin P1 \shift 1.2 1  % corriente del primer resistor
\cc\nl \whatI1 {$i_1$} d u
\vtopin R1t

\frompin P3 \shift 1.2 1  % corriente del segundo resistor
\cc\nl \whatI1 {$i_2$} d u
\vtopin R2t

%% signos para las tensiones

\atpin R1t \shift -1.5 0     % + del primer resistor
\put{$+$}                    % + del primer resistor

\atpin R1b \shift -1.5 -0.8  % - del primer resistor
\put{$-$}                    % - del primer resistor


\atpin R2t \shift -1.5 0     % + del segundo resistor
\put{$+$}                    % + del segundo resistor

\atpin R2b \shift -1.5 -0.8  % - del segundo resistor
\put{$-$}                    % - del segundo resistor


\end{circuit}
