\begin{circuit}0

%Resistor Horizontal
\nl \spring1 {$1\Omega$} r \P1

%Resistor horizontal
\nl \spring2 {$1\Omega$} r

%Para abajo
\atpin spring1l \P5
\shift 0 -6 \P2

%Resistor Horizontal
\nl \spring3 {$1\Omega$} r

%Resistor horizontal
\nl \spring4 {$1\Omega$} r \P3

%Resistor vertical
\atpin spring1r
\- 1 d
\nl \spring5 {$1\Omega$} d
\vtopin P2 \P4

%Tension V1
\atpin P5 \shift -0.3 -1.2
\put{$+$}
\shift 0 -2 \put{$V_1$}
\atpin P2 \shift -0.3 0.8
\put{$-$}

%Tension V2
\atpin spring2r \shift -0.5 -1.2
\put{$+$}
\shift -0.5 -2 \put{$V_2$}
\atpin P3 \shift -0.5 0.8
\put{$-$}

% Corriente I1
\frompin P1 \shift -0.5 1.4
\cc\nl \whatI1 {$I_1$} d l
\htopin P5

% Corriente I2
\frompin spring2l \shift 0.5 1.4
\cc\nl \whatI2 {$I_2$} d r
\htopin spring2r


% Corriente de malla
%\atpin P5 \shift 6 -3
%\put{$\xymatrix{ \ar@/^1pc/[dr]_{i(t)} & \\ & }$}

\end{circuit}
