\begin{circuit}0

%% Fuente de corriente

\nl \varI1 {$i(t)$} d           
\- 3 d \P1                  % esquina inferior

\frompin varI1t \shift -1.5 0  % corriente de la fuente
\cc\nl \whatI1 {} d d
\vtopin varI1b

% Cables

\atpin varI1t
\- 2 u  \P2           
\- 5 r  \P3              
\- 2 d                

% Primera conductancia

\nl \spring1 {$G_1$} d  
\- 2 d \P4                  % cable del medio

\frompin spring1b \shift 1 0  
\cc\nl \whatI1 {$i_1(t)$} d u  % corriente
\vtopin spring1t

% Cables

\atpin P3
\- 6 r  \P5
\- 2 d                

% Segunda conductancia

\nl \spring1 {$G_2$} d  
\- 2 d \P6                  % cable del medio

\frompin spring1b \shift 1 0  
\cc\nl \whatI1 {$i_2(t)$} d u  % corriente
\vtopin spring1t

%Cierre del circuito.
\atpin P1
\htopin P6

% Cables a los conectores

\atpin P5
\- 2 r  \P7
\connection1 {$+$} c r      % conector positivo

\atpin P6
\- 2 r  \P8
\cc\connection2 {$-$} c r      % conector negativo

\end{circuit}
