\begin{circuit}1

%% Resistencias y nodos

%Primera fuente de tension
\nl \varU1 {$v_1(t)$} d
\- 2 d \P1                  % esquina inferior

% Signos de la tension

\atpin varU1t \shift -1.5 -0.5
\put{$+$}                    

\atpin varU1b \shift -1.5 0  
\put{$-$} 

%
%Cables
%

\atpin varU1t               % cables 
\- 3 u                      % cables 
\.1                         % Nodo 1

\atpin .1                   % cables hacia R2
\- 2 r                      % cables hacia R2

%
% Resistencia 1
%
\cc\nl\spring1 {$R_1$} r         

% Tension
\atpin spring1l \shift -0.5 0.3     % - del segundo resistor
\put{$+$}                    % - del segundo resistor

\atpin spring1r \shift -0.3 0.3   % + del segundo resistor
\put{$-$}                    % + del segundo resistor

%
%Cables
%
\atpin spring1r
\- 2 r \P2                  % cables 
\.2                         % Nodo 2

\atpin .2                   % cables hacia R3
\- 2 d                      % cables hacia R3


%
% Resistencia 2
%
\nl\spring2 {$R_2$} d            

%Tension
\atpin spring2t \shift -1.5 -0.5
\put{$+$}                    
\atpin spring2b \shift -1.5 0  
\put{$-$}    

\atpin spring2t \shift 1 -0.5
\put{$-$}                    
\atpin spring2b \shift 1 0  
\put{$+$} 

%
%Cables
%
\atpin spring2b
\- 2 d \P3                  % cable del medio
\.4                         % Nodo 4

\frompin .2                 % cables hacia R4
\- 2 r                      % cables hacia R4

%
% Resistencia 3
%
\cc\nl\spring3 {$R_3$} r         % Cuarto resistor

%Tension
\atpin spring3l \shift -0.5 0.3     
\put{$+$}                    

\atpin spring3r \shift -0.3 0.3 
\put{$-$}                    

%
% Cables
%
\atpin spring3r
\- 2 r \P4                  % cables hacia R5
\.3                         % Nodo 3

\atpin .3                   % cables hacia R5
\- 3 d                      % cables hacia R5

%
%Segunda fuente de tension
%
\cc \nl \varU2 {$v_2(t)$} d

\- 2 d \P5                  % esquina inferior
\htopin P1                 % Cierre del circuito

%Tension
\atpin varU2t \shift 1 -0.5
\put{$+$}                  

\atpin varU2b \shift 1 -0.3
\put{$-$}                  

%
% Corrientes de malla
%
\atpin .1 \shift 2.5 -3
\put{$\xymatrix{  &  \\ \ar@/^1pc/[ur]_{i_1(t)}}$}

\atpin .2 \shift 3 -3
\put{$\xymatrix{  &  \\ \ar@/^1pc/[ur]_{i_2(t)}}$}

\end{circuit}
