\begin{circuit}1

%
% Primera resistencia. Va para abajo
%
\cc\nl\spring1 {$R_1$} d            

%
%Cables hacia abajo
%
\atpin spring1b
\- 3 d \P1                  % esquina inferior

%
% cables hacia arriba. nodo y hacia la derecha
%
\atpin spring1t
\- 3 u
\.1                         % Nodo 1
\- 1 r                      % cables hacia R4

%
%Primera fuente de tension
%
\cc \nl \varU1 {$v_1(t)$} r
\- 1 r \P2                  % esquina inferior

% Signos de la tension

\atpin varU1l \shift -0.5 0.5
\put{$+$} 

\atpin varU1r \shift -0.5 0.5
\put{$-$}                    

%
%Cables
%
\atpin P2               % cables 

%
% Resistencia 2
%
\cc\nl\spring2 {$R_2$} r     

%
%Cables hacia la derecha. nodo. y hacia abajo
%
\atpin spring2r
\- 1 r \P3                  % cables 
\.2                         % Nodo 2
\- 1 d                      % cables hacia R3

%
% Resistencia 3. Hacia abajo
%
\nl\spring3 {$R_3$} d            

%
%Cables hacia abajo
%
\atpin spring3b

%
%Segunda fuente de tension
%
\cc \nl \varU2 {$v_2(t)$} d
\- 1 d \P5                  % cable del medio

%Tension
\atpin varU2t \shift 1 -0.5
\put{$+$}                  

\atpin varU2b \shift 1 -0.3
\put{$-$}                  

% Cables hacia la derecha, desde el nodo 2
% 
\frompin .2                 % cables hacia R4
\- 1 r                      % cables hacia R4

%
% Resistencia 4
%
\cc\nl\spring4 {$R_4$} r         % Cuarto resistor
\- 1 r
\.3

%
% Resistencia 5
%
\- 3 d
\nl\spring5 {$R_5$} d            

%
%Cables hacia abajo
%
\atpin spring5b

% Cierre del circuito
\vtopin P1
\htopin P1

%
% Resistencia 6.  Por arriba de las otras dos mallas
%
\atpin .1
\- 6 u \P6
\- 4 r
\cc\nl\spring6 {$R_6$} r         
\- 3 r

%
% Tercera fuente de tension
%
\cc \nl \varU3 {$v_3(t)$} r
\- 1 r \P7                  % esquina inferior

% Signos de la tension

\atpin varU3l \shift -0.5 0.5
\put{$+$} 

\atpin varU3r \shift -0.5 0.5
\put{$-$}                    


\atpin P7
\htopin .3
\vtopin .3

%
% Corrientes de malla
%
\atpin .1 \shift 4 -3
%\put{$\xymatrix{  &  & \\ \\  \ar@/^2pc/[uurr]}$}
\put{$\xymatrix{  &  \\ \ar@/^1pc/[ur]_{i_1(t)}}$}

\atpin .2 \shift 1.5 -2
\put{$\xymatrix{  &  \\ \ar@/^1pc/[ur]_{i_2(t)}}$}

\atpin P6 \shift 7 -1.5
\put{$\xymatrix{  &  \\ \ar@/^1pc/[ur]_{i_3(t)}}$}


\end{circuit}
