\begin{circuit}1

%% Resistencias y nodos

%Primera fuente de tension
\cc \nl \varU1 {$v_1(t)$} d
\- 5 d \P1                  % esquina inferior

% Signos de la tension

\atpin varU1t \shift 0.5 -0.5
\put{$-$}                    

\atpin varU1b \shift 0.5 -0.5  
\put{$+$} 

%
%Cables
%

\atpin varU1t               % cables 
\- 2 u                      % cables 
\.1                         % Nodo 1

\atpin .1                   % cables hacia R2
\- 1 r                      % cables hacia R2

%
% Resistencia 1
%
\cc\nl\spring1 {$R_1$} r         

%
%Cables
%
\atpin spring1r
\- 2 r                     % cables 
\.2                         % Nodo 2

\atpin .2                   % cables hacia R3
\- 2 d                      % cables hacia R3

%
% Resistencia 2
%
\nl\spring2 {$R_2$} d            

%
%Cables
%
\atpin spring2b
\- 4 d \P3                  % cable del medio

\frompin .2                 % cables hacia R4
\- 1 r                      % cables hacia R4

%
% Resistencia 3
%
\cc\nl\spring3 {$R_3$} r         % Cuarto resistor

%
% Cables
%
\atpin spring3r
\- 1 r \P4                  % cables hacia R5
\.3                         % Nodo 3

\atpin .3                   % cables hacia R5
\- 2 d                      % cables hacia R5


%
% Resistencia 4
%
\nl\spring4 {$R_4$} d            

%
%Cables
%
\atpin spring4b
\- 4 d \P5                  % cable del medio

\frompin .3                 % cables hacia R4
\- 1 r                      % cables hacia R4

%
% Resistencia 5
%
\cc\nl\spring5 {$R_5$} r         % Cuarto resistor

%
% Cables
%
\atpin spring5r
\- 1 r \P6                  % cables
\.4                         % Nodo 4
\- 1 d                      % cables 

%
%Segunda fuente de tension
%
\nl \varU2 {$v_2(t)$} d

\vtopin P1                 % esquina inferior
\htopin P1                 % Cierre del circuito

%Tension
\atpin varU2t \shift -1.5 -0.5
\put{$-$}                  

\atpin varU2b \shift -1.5 -0.3
\put{$+$}                  

%
% Resistencia 6.  Por arriba de las otras dos mallas
%
\atpin .1
\- 6 u \P8
\- 4 r
\cc\nl\spring6 {$R_6$} r         
\- 5 r

%
% Tercera fuente de tension
%
\cc \nl \varU3 {$v_3(t)$} r
\- 1 r \P9                  % esquina inferior

% Signos de la tension

\atpin varU3l \shift -0.5 0.5
\put{$-$} 

\atpin varU3r \shift -0.5 0.5
\put{$+$}                    

\atpin P9
\htopin .4
\vtopin .4
           
%
% Corrientes de malla
%
\atpin .1 \shift 1.5 -6
\put{$\xymatrix{  &  \\ \ar@/^1pc/[ur]_{i_1(t)}}$}

\atpin .2 \shift 1 -6
\put{$\xymatrix{  &  \\ \ar@/^1pc/[ur]_{i_2(t)}}$}

\atpin .3 \shift 1.5 -6
\put{$\xymatrix{  &  \\ \ar@/^1pc/[ur]_{i_3(t)}}$}

\atpin P8 \shift 9 -1.5
\put{$\xymatrix{  &  \\ \ar@/^1pc/[ur]_{i_4(t)}}$}


\end{circuit}
