\begin{circuit}2

%% Resistencias y nodos

\nl \R1 {$v_1$} d           % Primer resistor

\- 2 d \P1                  % esquina inferior
\atpin R1t                  % cables hacia R2
\- 2 u                      % cables hacia R2
\.1                         % Nodo 1
\shift -0.4 0.4 \put{$1$}   % Nodo 1

\atpin .1                   % cables hacia R2
\- 2 r                      % cables hacia R2

\cc\nl\R2 {$v_2$} r         % Segundo resistor

\- 2 r \P2                  % cables hacia R3
\.2                         % Nodo 2
\shift -0.4 0.4 \put{$2$}   % Nodo 2

\atpin P2                   % cables hacia R3
\- 2 d                      % cables hacia R3

\nl\R3 {$v_3$} d            % Tercer resistor
\- 2 d \P3                  % cable del medio
\.4                         % Nodo 4
\shift -0.4 -1.4 \put{$4$}  % Nodo 4

\frompin P2                 % cables hacia R4
\- 2 r                      % cables hacia R4

\cc\nl\R4 {$v_4$} r         % Cuarto resistor

\- 2 r \P4                  % cables hacia R5
\.3                         % Nodo 3
\shift -0.4 0.4 \put{$3$}   % Nodo 3

\atpin .3                   % cables hacia R5
\- 2 d                      % cables hacia R5

\nl\R5 {$v_5$} d            % Quinto resistor
\- 2 d \P5                  % esquina inferior

\htopin P1                 % Cierre del circuito


%% Corrientes

\frompin R1t \shift 1.2 0  % corriente del primer resistor
\cc\nl \whatI1 {$i_1$} d d
\vtopin R1b
\- 1 d

\frompin R2l \shift 0 -1.2  % corriente del segundo resistor
\nl \whatI2 {$\; \;  \; i_2$} d r
\htopin R2r
\- 1 r


\frompin P3 \shift 1.2 1  % corriente del tecer resistor
\cc\nl \whatI3 {$i_3$} d u
\vtopin R3t

\frompin R4r \shift 0 -1.2  % corriente del cuarto resistor
\nl \whatI4 {$i_4$} d l
\htopin R4l
\- 1 l

\frompin P5 \shift 1.2 1  % corriente del quinto resistor
\cc\nl \whatI5 {$i_5$} d u
\vtopin R5t

%% signos para las tensiones

\atpin R1t \shift -1.5 0     % - del primer resistor
\put{$-$}                    % - del primer resistor

\atpin R1b \shift -1.5 -0.8  % + del primer resistor
\put{$+$}                    % + del primer resistor


\atpin R2l \shift -1 0.3     % - del segundo resistor
\put{$-$}                    % - del segundo resistor

\atpin R2r \shift -0.3 0.3   % + del segundo resistor
\put{$+$}                    % + del segundo resistor


\atpin R3t \shift -1.5 0     % + del tercer resistor
\put{$+$}                    % + del tercer resistor

\atpin R3b \shift -1.5 -0.8  % - del tercer resistor
\put{$-$}                    % - del tercer resistor


\atpin R4l \shift -1 0.3     % + del cuarto resistor
\put{$+$}                    % + del cuarto resistor

\atpin R4r \shift -0.3 0.3   % - del cuarto resistor
\put{$-$}                    % - del cuarto resistor


\atpin R5t \shift -1.5 0     % + del quinto resistor
\put{$+$}                    % + del quinto resistor

\atpin R5b \shift -1.5 -0.8  % - del quinto resistor
\put{$-$}                    % - del quinto resistor




\end{circuit}
