\begin{circuit}0

%% Resistencias y nodos

%Primera fuente de corriente
\nl \varU1 {$v(t)$} d
\- 2 d \P1                  % esquina inferior

\frompin varI1t \shift -1.5 0  % corriente de la fuente
\cc\nl \whatI1 {} d d
\- 1 d

%
%Cables
%

\atpin varI1t               % cables 
\- 3 u                      % cables 
\.2                         % Nodo 1

%
% Conductancia 2
%
\atpin .2                   % cables hacia R2
\- 1 r                      % cables hacia R2

\cc\nl\spring2 {$G_2$} r         

%
%Cables
%
\atpin spring2r
\.3                         % Nodo 2
\- 2 d                      % cables hacia R3

%
% Conductancia 3
%
\nl\spring3 {$G_3$} d            

%
%Cables
%
\atpin spring3b
\- 2 d \P3    

\frompin .3                 % cables hacia R4
\- 3 r                      % cables hacia R4
\- 3 d                      % cables hacia R5

%
%Segunda fuente de corriente
%
\cc \nl \varI2 {$i(t)$} d

\- 2 d \P5                  % esquina inferior
\htopin P1                 % Cierre del circuito

\frompin varI2b \shift 1.5 -0.5  % corriente de la fuente
\cc\nl \whatI2 {} d u
\vtopin varI2t

%
% Tensiones de nodo
%

\atpin .2 \shift -0.5 1
\put{$v_A$}

\atpin .3 \shift -0.5 1
\put{$v_B$}

\atpin P3 \shift -3 0
\GND1

\end{circuit}
