Circuito RC con conectores

\begin{circuit}0

%Capacitor

\cc \nl \C1 {$C$} d

\- 3 d \P1

\atpin C1t

\- 3 u \P2

\- 6 l \P3

% resistor

\- 2 d

\nl \cc \spring1 {$R$} d

\vtopin P1

% Conectores

\- 3 l \P4

\cc \connection1 {$-$} c l

\atpin P3

\- 3 l \P5

\connection2 {$+$} c l

\atpin P5 \shift -1.5 -4

\put{$v(t)$}

%Cierre

\atpin P4

\htopin P1

% Corriente capacitor

\frompin C1b \shift -1.5 -2

\nl \whatI1 {$i_C(t)$} d u

\vtopin C1t

\- 1 u

%corriente resistor

\frompin spring1b \shift -1.2 0.4

\nl \whatI1 {$i_R(t)$} d u

\vtopin spring1t

% Tension capacitor

\atpin C1t \shift 0.5 0

\put{$+$}

\atpin C1b \shift 0.5 -0.5

\put{$-$}

% Tension resistor

\atpin spring1t \shift 0.5 0

\put{$+$}

\atpin spring1b \shift 0.5 -0.5

\put{$-$}

\end{circuit}

Ejemplo 2 mallas resistivas

\begin{circuit}1

%Primera fuente de tension

\nl \varU1 {$v_1(t)$} d

\- 2 d \P1 % esquina inferior

% Signos de la tension

\atpin varU1t \shift -1.5 -0.5

\put{$+$}

\atpin varU1b \shift -1.5 0

\put{$-$}

%Cables

\atpin varU1t % cables

\- 3 u % cables

\.1 % Nodo 1

\atpin .1 % cables hacia R2

\- 2 r % cables hacia R2

% Resistencia 1

\cc\nl\spring1 {$R_1$} r

% Tension

\atpin spring1l \shift -0.5 0.3 % - del segundo resistor

\put{$+$} % - del segundo resistor

\atpin spring1r \shift -0.3 0.3 % + del segundo resistor

\put{$-$} % + del segundo resistor

%Cables

\atpin spring1r

\- 2 r \P2 % cables

\.2 % Nodo 2

\atpin .2 % cables hacia R3

\- 2 d % cables hacia R3

% Resistencia 2

\nl\spring2 {$R_2$} d

%Tension

\atpin spring2t \shift -1.5 -0.5

\put{$+$}

\atpin spring2b \shift -1.5 0

\put{$-$}

\atpin spring2t \shift 1 -0.5

\put{$-$}

\atpin spring2b \shift 1 0

\put{$+$}

%Cables

\atpin spring2b

\- 2 d \P3 % cable del medio

\.4 % Nodo 4

\frompin .2 % cables hacia R4

\- 2 r % cables hacia R4

% Resistencia 3

\cc\nl\spring3 {$R_3$} r % Cuarto resistor

%Tension

\atpin spring3l \shift -0.5 0.3

\put{$+$}

\atpin spring3r \shift -0.3 0.3

\put{$-$}

% Cables

\atpin spring3r

\- 2 r \P4 % cables hacia R5

\.3 % Nodo 3

\atpin .3 % cables hacia R5

\- 3 d % cables hacia R5

%Segunda fuente de tension

\cc \nl \varU2 {$v_2(t)$} d

\- 2 d \P5 % esquina inferior

\htopin P1 % Cierre del circuito

%Tension

\atpin varU2t \shift 1 -0.5

\put{$+$}

\atpin varU2b \shift 1 -0.3

\put{$-$}

% Corrientes de malla

\atpin .1 \shift 2.5 -3

\put{$\xymatrix{ & \\ \ar@/^1pc/[ur]_{i_1(t)}}$}

\atpin .2 \shift 3 -3

\put{$\xymatrix{ & \\ \ar@/^1pc/[ur]_{i_2(t)}}$}

\end{circuit}

Amplificador Inversor

\begin{circuit}2

% Amplificador

\OV1 {} - {$v^-$} {$v^+$} {}

% Primer resistor

%

\atpin OV1-

\.1

\- 2 l

\cc\nl \spring1 {$R_1$} l

\- 1 l \P1

% Corriente

\frompin spring1r \shift 0 -1.2

\nl \whatI1 {$i_1$} d l

\htopin spring1l

% Cables al segundo resistor

\atpin .1

\- 5 u

\- 4 r

%

% Segundo resistor

%

\cc\nl \spring2 {$R_2$} r

% Corriente

\frompin spring2l \shift 0 -1.2

\nl \whatI1 {$i_2$} d r

\htopin spring2r

% Salida

\atpin OV1O

\.2

\vtopin spring2r

\htopin spring2r

%Conectores

\atpin P1

\connection1 {$v_i$} c l

\atpin .2

\connection1 {$v_o$} c r

% Tierra

\atpin OV1+

\- 1 l

\- 2 d

\gnd1

\end{circuit

Circuito RLC

\begin{circuit}1

%Capacitor

\nl \C1 {$C$} d

\- 3 d \P1

\atpin C1t

\- 3 u \P2

\- 2 l

%inductor

\nl \L1 {$L$} . l

\- 2 l \P4

%resistor horizontal

\nl \spring1 {$R$} l

\- 2 l \P5

% Fuente de tension

\- 2 d

\nl \varU1 {$v(t)$} d

%Cierre del circuito

\vtopin P1

\htopin P1

%Tension resistor

\atpin spring1l \shift -0.8 0.5

\put{$+$}

\shift 1.8 0.7 \put {$v_R(t)$}

\atpin spring1r \shift -0.5 0.5

\put{$-$}

%Tension inductor

\atpin L1* \shift -0.8 0.5

\put{$+$}

\shift 1.3 0.7 \put {$v_L(t)$}

\atpin L1. \shift -0.3 0.5

\put{$-$}

% Tension capacitor

\atpin C1t \shift 0.5 0

\put{$+$}

\shift 1 -1 \put {$v_C(t)$}

\atpin C1b \shift 0.5 -0.5

\put{$-$}

% Tension fuente

\atpin varU1t \shift -1.5 0

\put{$+$}

\atpin varU1b \shift -1.5 -0.5

\put{$-$}

\end{circuit}