\begin{circuit}0

%% Resistencias y nodos

\nl \spring1 {$G_N$} d           % Primer resistor

\- 1 d \P1                  % cable del medio

\atpin spring1t                  % cables hacia R2
\- 1 u  \P2                 % cables hacia R2
\- 5 r                      % cables hacia R2
\- 1 d                     % cables hacia R2

\cc \nl \varI1 {$i_N$} d           % Segundo resistor

\- 2 d \P3                  % esquina inferior
\- 8 l \P4                 % cable hacia el conector
\_ 7 u \P5                  % espacio entre conectores
\htopin P2                  % cierre del circuito

\atpin P5
\connection1 {$+$} c l      % conector positivo

\atpin P4
\cc \connection2 {$-$} c l  % conector negativo

\atpin P5 \shift -1.5 -4    % tension total
\put{$v$}                   % tension total

%% Corrientes

\frompin spring1t \shift 1 2  % corriente total
\cc\nl \whatI2 {$i$} d l
\htopin P5


\frompin varI1b \shift 1.5 -0.5  % corriente de la fuente
\cc\nl \whatI1 {} d u
\vtopin varI1t


\end{circuit}
