\begin{circuit}0

\shift 0 0 \P1
\- 3 d               %
\cc \nl \varU1 {$v_{TH}$} d   % Fuente
\- 2 d \P2           %

\atpin P1
\- 2 r                 %
\nl \spring1 {$R_{TH}$} r % Resistor


\atpin P2            % Fin del circuito
\htopin spring1r \P4       %

\cc \connection1 {$-$} c r  %
\atpin spring1r             % Conectores
\connection1 {$+$} c r      %

\atpin spring1r \shift 0.5 -4.5  % tension total
\put{$v$}                        % tension total

%% Corrientes

\frompin spring1l \shift 0 1.2  % corriente del resistor
\cc\nl \whatI2 {$i$} d r            %
\htopin spring1r                 %
%\- 2 r                           %



%% Signos

\atpin varU1t \shift 0.7 -0.3     % + del la fuente
\put{$+$}                          % + del la fuente

\atpin varU1b \shift 0.7 -0.3     % - del la fuente
\put{$-$}




\end{circuit}