\begin{circuit}0

\shift 0 0 \P1
\- 2 d               %
\nl \varU1 {$v_0$} d   % Fuente
\- 2 d \P2           %

\atpin P1
\- 2 r                 %
\cc\nl \spring1 {$v_R$} r % Resistor


\atpin P2            % Fin del circuito
\htopin spring1r \P4       %

\cc \connection1 {$-$} c r  %
\atpin spring1r             % Conectores
\connection1 {$+$} c r      %

\atpin spring1r \shift 0.5 -4.5  % tension total
\put{$v$}                        % tension total

%% Corrientes

\frompin P2 \shift 1.7 2    % corriente de la fuente
\cc\nl \whatI1 {} d u       %
\vtopin varU1t              %

\frompin spring1l \shift 0 -1.2  % corriente del resistor
\nl \whatI2 {$i$} d r            %
\htopin spring1r                 %
%\- 2 r                           %



%% Signos

\atpin varU1t \shift -1.3 -0.3     % + del la fuente
\put{$+$}                          % + del la fuente

\atpin varU1b \shift -1.3 -0.3     % - del la fuente
\put{$-$}

\atpin spring1l \shift -0.5 0.5    % - del resistor
\put{$-$}                          % - del resistor

\atpin spring1r \shift -0.4 0.5    % + del resistor
\put{$+$}                          % + del resistor



\end{circuit}