\begin{circuit}0

%% Resistencias y nodos

\at 0 0 \P1

%% Fuente 1.

\- 2 d                     % 
\cc \nl \varI1 {$i_1$} d   % Fuente de corriente
\- 2 d \P2                 % 

\frompin varI1t \shift 1.5 0.5  % corriente de la fuente
\cc\nl \whatI1 {} d d
\vtopin varI1b

%% Cable

\atpin P1 
\- 5 l \P3

%% Fuente 2

\- 2 d                     % 
\cc \nl \varI2 {$i_2$} d   % Fuente de corriente
\- 2 d \P4                 % 

\frompin varI2t \shift 1.5 0.5  % corriente de la fuente
\cc\nl \whatI2 {} d d
\vtopin varI2b

%% Mas cables

\atpin P3
\- 4 l \P5                 % cable hacia el conector
\_ 8 d \P6                  % espacio entre conectores
\htopin P1                  % cierre del circuito

\atpin P5
\connection1 {$+$} c l      % conector positivo

\atpin P6
\cc \connection2 {$-$} c l  % conector negativo

%% Corrientes

\frompin P5 \shift 1 1  % corriente total
\cc\nl \whatI2 {$i$} s l
\htopin P3

\end{circuit}
