\begin{circuit}0

%% Resistencias y nodos

\at 0 0 \P1

%% Fuente 1.

\- 1 d \P11                %
\- 2 r                     %
\- 1 d                     %
\cc \nl \varI1 {$i_1$} d   % Fuente de corriente
\- 2 d                     % 
\- 2 l \P2                 %

\frompin varI1t \shift 1.5 0.5  % corriente de la fuente
\cc\nl \whatI1 {} d d
\vtopin varI1b

%% Fuente 2
\atpin P2
\- 1 d \P21                %
\- 2 r                     % 
\- 1 d                     %
\cc \nl \varI2 {$i_2$} d   % Fuente de corriente
\- 2 d                     %
\- 2 l \P3                 % 

\frompin varI2t \shift 1.5 0.5  % corriente de la fuente
\cc\nl \whatI2 {} d d
\vtopin varI2b

%% Conductancia 1
\atpin P11
\- 2 l
\- 1 d
\nl \spring1 {$G_1$} d
\- 1 d
\htopin P2

%% Conductancia 2
\atpin P21
\- 2 l
\- 1 d
\nl \spring1 {$G_2$} d
\- 1 d
\htopin P3


%% Mas cables

\atpin P1
\- 4 l \P5                 % cable hacia el conector
\_ 17 d \P6                  % espacio entre conectores
\htopin P1                  % cierre del circuito
\- 1 u

\atpin P5
\connection1 {$+$} c l      % conector positivo

\atpin P6
\cc \connection2 {$-$} c l  % conector negativo

%% Corrientes

\frompin P5 \shift 1 1  % corriente total
\cc\nl \whatI2 {$i$} s l
\htopin P1

\end{circuit}
