\begin{circuit}1

\shift 1 1 \P1
\- 2 d
\nl \varU1 {$v$} d
\- 2 d \P5


\frompin P1 \shift 4 0
\- 2 d
\nl\cc \U1 {$v$} - d
\vtopin P5

\end{circuit}