<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{circuit}0

%fuente de tension
\nl \varU1 {$v(t)$} d
\- 2 d \P1                  % esquina inferior

% Signos de la tension

\atpin varU1t \shift -1.5 -0.5
\put{$+$}

\atpin varU1b \shift -1.5 0
\put{$-$}

%
%Cables
%

\atpin varU1t               % cables
\- 3 u \P2                  % cables
\- 8 r                      % cables
\- 3 d                      % cables

%
% Capacitor
%
\nl\C1 {$C$} d

%Tension
\atpin C1t \shift -1.5 -0.5
\put{$+$}
\atpin C1b \shift -1.5 0
\put{$-$}

%
%Cables
%
\atpin C1b
\vtopin P1
\htopin P1
%
% Corrientes de malla
%
\atpin P2 \shift 0.6 -2.8
\put{$\xymatrix{ \ar@/^1pc/[dr]_{i(t)} &amp; \\ &amp; }$}

\end{circuit}
</pre></body></html>