\begin{circuit}0

%% Resistencias y nodos

%Primera fuente de tension
\nl \varU1 {$v_1(t)$} d
\- 2 d \P1                  % esquina inferior

% Signos de la tension

\atpin varU1t \shift -1.5 -0.5
\put{$+$}

\atpin varU1b \shift -1.5 0
\put{$-$}

%
%Cables
%

\atpin varU1t               % cables
\- 3 u \P3                  % cables
\- 2 r                      % cables hacia R2

%
% Inductor 1
%
\cc\L1 {$v_{L_1}$} * r

% Tension
\atpin L1* \shift -0.5 0.3     % - del segundo resistor
\put{$+$}                    % - del segundo resistor

\atpin L1. \shift -0.3 0.3   % + del segundo resistor
\put{$-$}                    % + del segundo resistor

%Punto homologo L1
\atpin L1* \shift -0.2 -0.8
\.1

%
%Cables
%
\atpin L1.
\- 2 r \P2                  % cables
\- 2 d                      % cables hacia R3


%
% Resistencia
%
\nl\spring1 {$R$} d

%
%Cables
%
\atpin spring1b
\- 2 d                      % cable del medio

\frompin P2                 % cables hacia R4
\- 2 r                      % cables hacia R4

%
% Inductor 2
%
\cc\L2 {$v_{L_2}$} * r         % Cuarto resistor

%Tension
\atpin L2* \shift -0.5 0.3
\put{$+$}

\atpin L2. \shift -0.3 0.3
\put{$-$}

%Punto homologo L2
\atpin L2. \shift 0.2 -0.8
\.2


%
% Cables
%
\atpin L2.
\- 2 r \P4                  % cables hacia R5
\- 3 d                      % cables hacia R5

%
%Segunda fuente de tension
%
\cc \nl \varU2 {$v_2(t)$} d

\- 2 d \P5                  % esquina inferior
\htopin P1                 % Cierre del circuito

%Tension
\atpin varU2t \shift 1 -0.5
\put{$+$}

\atpin varU2b \shift 1 -0.3
\put{$-$}

%
% Corrientes de malla
%
\atpin P3 \shift 2 -3.5
\put{$\xymatrix{  &  \\ \ar@/^1pc/[ur]_{i_1(t)}}$}

\atpin P2 \shift 2 -3.5
\put{$\xymatrix{  &  \\ \ar@/^1pc/[ur]_{i_2(t)}}$}

% Induccion mutua

\atpin P2 \shift -2 1
\put{$\xymatrix{ \ar@{<->}@/^/[r]^{M} & }$}




\end{circuit}
