\begin{circuit}1

%Capacitor
\cc\nl \L1 {$v_L(t)$} * d
\- 1 d \P1

\atpin L1*
\- 1 u \P2
\- 3 l \P3
\- 1 d 

% Fuente de tensión
\nl \varU1 {$v(t)$} d
\vtopin P1
\htopin P1

% Signos de la tension de la fuente
\atpin varU1t \shift -1.5 -0.5
\put{$+$}

\atpin varU1b \shift -1.5 0
\put{$-$}


% Corriente capacitor
\frompin P2 \shift 0 1
\nl\cc \whatI1 {$i(t)$} d l
\htopin P3
\- 1 l


% Tension capacitor

\atpin L1* \shift 0.5 0
\put{$+$}

\atpin L1. \shift 0.5 -0.5
\put{$-$}


\end{circuit}