\begin{circuit}0

%Inductor
\L1 {} . d
\- 2 d \P1

\atpin L1.
\- 2 u \P2
\- 2 l \P3
\connection1 {$+$} c l

\atpin P1
\- 2 l
\cc \connection2 {$-$} c l

\atpin P3 \shift -1.5 -4
\put{$v_1(t)$}

% punto homologo L1
\atpin L1. \shift 0.5 0
\.1

% El otro inductor
\atpin P2 \shift 5.5 0 \P4
\- 2 d
\cc \L2 {} * d
\- 2 d \P5

\atpin P4
\- 2 r \P6
\connection3 {$+$} c r

\atpin P5
\- 2 r
\cc \connection4 {$-$} c r

\atpin P6 \shift -1 -4
\put{$v_2(t)$}

% punto homologo L2
\atpin L2* \shift -0.5 0
\.2


% Corriente inductores
\frompin P2 \shift 0 0.5
\cc\nl \whatI1 {$i_1(t)$} d l
\htopin P3
\- 1 l

\frompin P4 \shift 0 0.5
\cc\nl \whatI1 {$i_2(t)$} d r
\htopin P6
\- 1 r

\end{circuit}