\begin{circuit}0

%Inductor
\L1 {} * d
\- 2 d \P1

\atpin L1*
\- 2 u \P2
\- 6 l \P3
\- 2 d

% Otro capacitor
\L2 {} * d
\vtopin P1

% Conectores
\- 4 l \P4
\cc \connection1 {$-$} c l

\atpin P3
\- 4 l \P5
\connection2 {$+$} c l

\atpin P5 \shift -1.5 -4
\put{$v(t)$}


%Cierre
\atpin P4
\htopin P1


% Corriente inductores
\frompin L1. \shift -0.8 -0.5
\nl \whatI1 {$i_1(t)$} d u
\vtopin L1*

\frompin L2. \shift -0.8 -0.5
\nl \whatI1 {$i_2(t)$} d u
\vtopin L2*


% Corriente total
\frompin P3 \shift 0 1
\nl\cc \whatI1 {$i(t)$} d l
\htopin P5


% Tension capacitores

\atpin L1* \shift 0.2 0.5
\put{$+$}

\atpin L1. \shift 0.2 -1
\put{$-$}


\atpin L2* \shift 0.2 0.5
\put{$+$}

\atpin L2. \shift 0.2 -1
\put{$-$}


\end{circuit}