\begin{circuit}0

%Inductor
\cc \L1 {$v_1(t)$} * d
\- 2 d \P1

\atpin L1*
\- 3 u \P2
\- 4 l \P3

% Otro inductor
\cc \L2 {$v_2(t)$} . l


% Conectores
\- 1 l \P4
 \connection1 {$+$} c l

\atpin P1
\htopin P4
\cc \connection2 {$-$} c l

\atpin P4 \shift -1.5 -5
\put{$v(t)$}


%Cierre
%\atpin P4
%\htopin P1


% Corriente inductores
\frompin L1. \shift -3 -1
\nl \whatI1 {$i_1(t)$} d u
\- 2 u


\frompin L2. \shift 0 -2.5
\nl \whatI1 {$i_2(t)$} d l
\- 2 l

% Tension inductores

\atpin L1* \shift 0.5 0
\put{$+$}

\atpin L1. \shift 0.5 -0.5
\put{$-$}


\atpin L2* \shift -1 0.8
\put{$+$}

\atpin L2. \shift 0 0.8
\put{$-$}


\end{circuit}