\begin{circuit}0

%% Resistencias y nodos

% Primer resistor
\nl \R1 {$A$} d           

\- 2 d \P1                  % cable del medio

\atpin R1t                  % cables hacia R2
\- 2 u  \P2                 % cables hacia R2
\- 5 r                      % cables hacia R2
\.1
\- 5 r \P3
\- 2 d                     % cables hacia R2

% Segundo resistor
\cc\nl \R2 {$B$} d           

\- 2 d                      % esquina inferior
\- 5 l                      % cable hacia el otro lado
\.2
\- 5 l

\atpin .1 \shift -0.5 0.7
\put{$1$}

\atpin .1 \shift -0.5 -1.5
\put{$+$}

\atpin .2 \shift -0.5 -1.7
\put{$2$}

\atpin .2 \shift -0.5 0.5
\put{$-$}

\atpin .1 \shift -0.5 -4.5  % tension total
\put{$v(t)$}                   % tension total

%% Corrientes

\frompin .1 \shift -1 1  % corriente del primer resistor
\cc\nl \whatI1 {$i(t)$} d l
\- 2 l

\frompin P3 \shift 0 1  % corriente del segundo resistor
\cc\nl \whatI1 {$i(t)$} d l
\- 2 l

%% signos para las tensiones

\end{circuit}
