\begin{circuit}0

%
% Circuito de 3 resistores y dos capacitores.
% uno de los capacitores está en paralelo con el segundo resistor
% el otro capacitor esta en serie con el tercer resistor.
%

%resistor horizontal
\P3
\- 1 r
\nl \cc \spring1 {$R_1$} r
\- 1 r 

%conector hacia abajo
\.1
\- 2 d

%resistor horizontal
\- 1 r
\nl \cc \spring2 {$R_2$} r
\- 1 r 
\vtopin .1 \.2

% conexion hacia arriba
\atpin .1
\- 2 u

%Capacitor horizontal
\- 2 r
\cc \nl \C1 {$C_1$} r
%cables
\htopin .2
\vtopin .2

%Capacitor vertical
\- 2 r
\- 2 d
\nl \C2 {$C_2$} d


% resistor vertical
\- 1 d
\nl \spring3 {$R_3$} d
\- 1 d \P2


% Fuente de tension
\atpin P3
\- 3 d
\nl \varU1 {$v(t)$} d

%Cierre del circuito
\vtopin P2
\htopin P2

% Tension fuente
\atpin varU1t \shift -1.5 0
\put{$+$}

\atpin varU1b \shift -1.5 -0.5
\put{$-$}

%Corriente de malla
\atpin spring2l \shift -2 -3.5
\put{$\xymatrix{  &  \\ \ar@/^1pc/[ur]_{i(t)}}$}

\end{circuit}