\begin{circuit}0

%Capacitor
\cc \nl \C1 {$1F$} d
\- 3 d \P1

\atpin C1t
\- 3 u \P2
\- 5 l \P3


% resistor
\- 2 d
\nl \cc \spring1 {$10 \Omega$} d
\vtopin P1

%switch
\atpin P3
\cc \nl \S1 {$t=5$} l

% resistor
\- 1 l
\- 2 d
\nl \cc \spring2 {$1.1 \Omega$} d

%Cierre
\vtopin P1
\htopin P1


% Tension capacitor
\atpin C1t \shift 0.5 0
\put{$+$}

\atpin C1b \shift 0.5 -0.5
\put{$-$}

% Tension resistor1
\atpin spring1t \shift 0.5 0
\put{$+$}

\atpin spring1b \shift 0.5 -0.5
\put{$-$}


% Tension resistor2
\atpin spring2t \shift 0.5 0
\put{$+$}

\atpin spring2b \shift 0.5 -0.5
\put{$-$}

\end{circuit}