\begin{circuit}1

%% Resistencia

\- 2 d \P1                  % cable
\nl \spring1 {$v$} d            % resistor
\- 2 d \P2                  % cable

%% Corriente

\frompin P2 \shift 1.2 1  % corriente del resistor
\cc\nl \whatI1 {$i$} d u
\vtopin spring1t

%% signos para la tension

\atpin spring1t \shift -1.5 0     % + del primer resistor
\put{$+$}                    % + del primer resistor

\atpin spring1b \shift -1.5 -0.8  % - del primer resistor
\put{$-$}                    % - del primer resistor

\end{circuit}
