\begin{circuit}0

%% Resistencias y nodos

\nl \spring1 {$v_1$} d           % Primer resistor

\- 1 d \P1                  % esquina inferior
\atpin spring1t                  % cables hacia R2
\- 2 u                      % cables hacia R2
\- 2 r                      % cables hacia R2

\cc\nl\spring2 {$v_2$} r         % Segundo resistor

\- 1 r \P2                  % cables hacia el conector

\_ 8 d \P3                  % espacio entre conectores

\htopin P1                  % cierre del circuito

\atpin P2
\connection1 {$+$} c r      % conector positivo

\atpin P3
\cc \connection2 {$-$} c r  % conector negativo

\atpin P2 \shift 0.5 -4.5     % tension total
\put{$v$}                   % tension total

%% Corrientes

\frompin P1 \shift 1.2 1  % corriente del primer resistor
\cc\nl \whatI1 {$i_1$} d u
\vtopin spring1t

\frompin spring2l \shift 0 -1.2  % corriente del segundo resistor
\nl \whatI2 {$i_2$} d r
\htopin spring2r
\- 2 r

%% signos para las tensiones

\atpin spring1t \shift -1.5 0     % + del primer resistor
\put{$+$}                    % + del primer resistor

\atpin spring1b \shift -1.5 -0.8  % - del primer resistor
\put{$-$}                    % - del primer resistor


\atpin spring2l \shift -1 0.5     % - del segundo resistor
\put{$-$}                    % - del segundo resistor

\atpin spring2r \shift 0 0.5      % + del segundo resistor
\put{$+$}                    % + del segundo resistor


\end{circuit}
