\begin{circuit}1

%% Circuito RLC en paralelo, con una fuente de corriente

%inicio
\P1 \- 5 r

%Resistor
\.1
\- 2 d
\nl \spring1 {$R$} d
\- 2 d \P2

% Clables
\atpin .1
\- 5 r \.2 

%Capacitor
\- 3 d                     
\nl \C1 {$C$} d
\vtopin P2

% Clables
\atpin .2
\- 5 r \.3 

%Inductor
\- 2 d                     
\nl \L1 {$L$} . d
\vtopin P2 
\P3

%Fuente de corriente
\atpin P1
\- 2 d
\nl \varI1 {$i(t)$} d

%Cierre del circuito
\vtopin P3
\htopin P3


%% Corrientes

\frompin spring1b \shift 1.2 -0.2  % corriente del resistor
\cc\nl \whatI1 {$i_R$} d u
\- 3 u

\frompin C1b \shift 1.2 -2.1  % corriente del capacitor
\cc\nl \whatI1 {$i_C$} d u
\- 3 u

\frompin L1* \shift 1.2 -1.2  % corriente del inductor
\cc\nl \whatI1 {$i_L$} d u
\- 3 u

%% signos para las tensiones

\atpin spring1t \shift -1.5 0     % + del primer resistor
\put{$+$}                    % + del primer resistor

\atpin spring1b \shift -1.5 -0.8  % - del primer resistor
\put{$-$}                    % - del primer resistor


\atpin C1t \shift -1.5 0     % + del segundo resistor
\put{$+$}                    % + del segundo resistor

\atpin C1b \shift -1.5 -0.8  % - del segundo resistor
\put{$-$}                    % - del segundo resistor


\atpin L1. \shift -1.5 0     % + del segundo resistor
\put{$+$}                    % + del segundo resistor

\atpin L1* \shift -1.5 -0.8  % - del segundo resistor
\put{$-$}  

\end{circuit}
