\begin{circuit}0

%Inductor
\cc \L1 {} . d
\- 2 d \P1

\atpin L1.
\- 2 u \P2
\- 4 l \P3
\connection1 {$+$} c l

\atpin P1
\- 4     l
\cc \connection2 {$-$} c l

\atpin P3 \shift -1.5 -4
\put{$v_1(t)$}

% punto homologo L1
\atpin L1. \shift 0.5 0
\.1

% El otro inductor
\atpin P2 \shift 3 0 \P4
\- 2 d
\L2 {} * d
\- 2 d \P5

\atpin P4
\- 8 r \P6

%Resistencia
\- 2 d
\cc \nl \spring1 {$R$} d

%Cierre del circuito
\vtopin P5
\htopin P5

%Tension del inductor y el resistor
\atpin P4 \shift 3.5 0 \P7
\shift 0 -1.5 \put{$+$}
\shift 0 -3 \put{$v_2(t)$}
\shift 0 -3 \put{$-$}

% punto homologo L2
\atpin L2* \shift -0.5 0
\.2


% Corriente inductores
\frompin P2 \shift 0 1
\cc\nl \whatI1 {$i_1(t)$} d l
\- 3 l

\frompin P4 \shift 0 1
\cc\nl \whatI1 {$i_2(t)$} d r
\- 3 r

\end{circuit}