\begin{circuit}0

%Inductor
\nl \L1 {} . d
\- 2 d \P1

\atpin L1.
\- 2 u \P2

% Otro inductor
\- 2 l \P3
\- 2 d
\nl \L2 {} . d
\vtopin P1

% resistor en paralelo
\atpin P3
\- 2 l \P4
\- 2 d
\nl \spring1 {} d
\vtopin P1

% inductor en serie
\atpin P4
\- 1 l
\nl \L3 {$L_P$} * l

% resistor serie
\nl \spring2 {$R_P$} l

% conector positivo
\- 1 l \P5
\connection1 {$+$} c l

%conector negativo
\atpin P1
\htopin P5
\cc \connection2 {$-$} c l

% tension de este lado
\atpin P5 \shift -1.5 -4.5
\put{$v_P(t)$}

%
% Del otro lado
%

% El otro inductor
\atpin P2 \shift 3 0 \P6
\- 2 d
\nl \L4 {} * d
\- 2 d \P7

%otro inductor
\atpin P6
\- 2 r \P8

\- 2 d
\nl \L5 {} * d
\vtopin P7

%Resistencia en paralelo
\atpin P8
\- 2 r \P9
\- 2 d
\cc \nl \spring3 {} d
\vtopin P7

% inductor en serie
\atpin P9
\- 1 r
\nl \L6 {$L_S$} . r

% resistor serie
\nl \spring4 {$R_S$} r

% conector positivo
\- 1 r \P10
\connection1 {$+$} c r

%conector negativo
\atpin P7
\htopin P10
\cc \connection2 {$-$} c r

% tension de este lado
\atpin P10 \shift -1.5 -4.5
\put{$v_S(t)$}

\end{circuit}