\begin{circuit}0

%
% Circuito de 2 resistores y dos capacitores.
% uno de los capacitores está en paralelo con el primer resistor
% el otro capacitor esta en serie con el segundo resistor.
%

%conector hacia abajo
\.1
\- 2 d

%resistor horizontal
\- 1 r
\nl \cc \spring1 {$R_1$} r
\- 1 r 
\vtopin .1 \.2

% conexion hacia arriba
\atpin .1
\- 2 u

%Capacitor horizontal
\- 2 r
\cc \nl \C1 {$C_1$} r
%cables
\htopin .2
\vtopin .2

% resistor vertical
\- 2 r \P4
\- 1 d
\nl \spring2 {$R_2$} d

%Capacitor vertical
\- 1 d
\nl \C2 {$C_2$} d
\- 1 d \P2

%Cierre del circuito
\htopin .1 \P3

% Conectores v_i
\cc \connection1 {$-$} c l
\atpin .1
\connection2 {$+$} c l
\atpin .1 \shift -1.5 -4
\put{$v_i(t)$}

% Conectores v_o
\atpin P4
\connection3 {$+$} c r
\atpin P2
\cc \connection1 {$-$} c r
\atpin P4 \shift 1.5 -4
\put{$v_o(t)$}


\end{circuit}