\begin{texdraw}
\drawdim cm

\arrowheadtype t:F

% abcisas
\move(-0.5 0)
\avec(2 0)

% ordenadas
\move(0 -0.5)
\avec(0 2)

\arrowheadtype t:V


% El fasor tension
\move(0 0)
\avec(1.3 1.3)
\move(1.3 1.2)
\textref h:L v:T \htext{$V$}

% El fasor corriente
\move(0 0)
\avec(1.4 -1.4)
\move(1.4 -1.2)
\textref h:L v:B \htext{$I$}

% El angulo del fasor con las ordenadas
\move(0 0)
\larc r:0.8 sd:-45 ed:0

\move(0.9 -0.5)
\textref h:L v:C \htext{$\phi$}

% Un angulo recto entre fasores
\move(0.3 -0.3)
\lvec(0.6 0)
\lvec(0.3 0.3)
\end{texdraw}