\begin{texdraw}
\drawdim cm

\arrowheadtype t:F

% abcisas
\move(-0.5 0)
\avec(2 0)

% ordenadas
\move(0 -0.5)
\avec(0 2)

\arrowheadtype t:V

% El fasor tension en el resistor
\move(0 0)
\avec(1.6 1.6)
\move(1.55 1.5)
\textref h:L v:T \htext{$V_R = I R$}


% El fasor corriente
\move(0 0)
\avec(1.2 1.2)
\move(1.22 1.1)
\textref h:L v:T \htext{$I$}

% El fasor tension en el capacitor
\move(0 0)
\avec(1.4 -1.4)
\move(1.05 -1 )
\textref h:L v:B \htext{$V_C=\frac{I}{\omega C}$}

% El fasor tension en el inductor
\move(0 0)
\avec(-1.35 1.35)
\move(-1.1 1.4)
\textref h:C v:B \htext{$V_L={\scriptstyle I \omega L}$}

% Un angulo recto entre fasores
\move(0.3 -0.3)
\lvec(0.6 0)
\lvec(0.3 0.3)

% Otro angulo recto entre fasores
\move(0.3 0.3)
\lvec(0 0.6)
\lvec(-0.3 0.3)


\end{texdraw}